<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.1.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="50" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="50" y1="0" x2="50" y2="37" width="0" layer="20"/>
<wire x1="50" y1="37" x2="0" y2="37" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="37" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<hole x="3" y="3" drill="3"/>
<hole x="47" y="3" drill="3"/>
<hole x="47" y="34" drill="3"/>
<text>+</text>
<text>-</text>
<text>D1|D0|-|+</text>
</plain>
<libraries>
<library name="paulw11_lightblue_bean">
<packages>
<package name="3.3V_REGULATOR">
</package>
<package name="4TERMINAL_BLOCK">
</package>
<package name="LEVEL_CONVERTER">
</package>
<package name="LIGHTBLUE_BEAN">
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X01">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U$1" library="paulw11_lightblue_bean" package="3.3V_REGULATOR" value="3.3V_REGULATOR"/>
<element name="U$2" library="paulw11_lightblue_bean" package="4TERMINAL_BLOCK" value="4TERMINAL_BLOCK"/>
<element name="U$3" library="paulw11_lightblue_bean" package="LEVEL_CONVERTER" value="LEVEL_CONVERTER"/>
<element name="U$4" library="paulw11_lightblue_bean" package="LIGHTBLUE_BEAN" value="LIGHTBLUE_BEAN"/>
<element name="JP1" library="pinhead" package="1X01" value=""/>
<element name="JP2" library="pinhead" package="1X01" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="U$1" pad="GND"/>
<contactref element="U$2" pad="3" route="any" routetag="G$1.3"/>
<contactref element="U$3" pad="GND2"/>
<contactref element="U$3" pad="GND"/>
<contactref element="U$4" pad="GND2"/>
<contactref element="U$4" pad="GND"/>
<contactref element="U$2" pad="7" route="any" routetag="G$1.3"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="U$2" pad="4" route="any" routetag="G$1.4"/>
<contactref element="U$1" pad="VIN"/>
<contactref element="U$3" pad="HV"/>
<contactref element="U$2" pad="8" route="any" routetag="G$1.4"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="+3V3">
<contactref element="U$3" pad="LV"/>
<contactref element="U$4" pad="BAT"/>
<contactref element="U$1" pad="OUT"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U$3" pad="LV1"/>
<contactref element="U$4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="U$3" pad="LV2"/>
<contactref element="U$4" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="U$2" pad="2" route="any" routetag="G$1.2"/>
<contactref element="U$3" pad="HV1"/>
<contactref element="U$2" pad="6" route="any" routetag="G$1.2"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="U$3" pad="HV2"/>
<contactref element="U$2" pad="1" route="any" routetag="G$1.1"/>
<contactref element="U$2" pad="5" route="any" routetag="G$1.1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
