<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.1.0">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="C1702-15">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 3.5 mm, horizontal, grid 15.24 mm</description>
</package>
<package name="DO13M">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 6.35 mm metall, horizontal, grid 20.32 mm</description>
</package>
<package name="DO34Z7">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 1.8 mm, horizontal, grid 7.62 mm</description>
</package>
<package name="DO35Z10">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 2 mm, horizontal, grid 10.16mm</description>
</package>
<package name="DO41Z10">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 2.54 mm, horizontal, grid 10.16 mm</description>
</package>
<package name="F126Z10">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 3 mm, horizontal, grid 10.16 mm</description>
</package>
<package name="F126Z12">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 3 mm, horizontal, grid 12.7 mm</description>
</package>
<package name="P1Z12">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 3 mm, horizontal, grid 12.7 mm</description>
</package>
<package name="SMB">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;</description>
</package>
<package name="SOD57Z10">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 4 mm, vertical, grid 10.16 mm</description>
</package>
<package name="SOD64Z10">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 4.8 mm, vertical, grid 10.16 mm</description>
</package>
<package name="SOD64Z12">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 4.8 mm, vertical, grid 12.7 mm</description>
</package>
<package name="SOD80C">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;</description>
</package>
<package name="SOT23">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;</description>
</package>
<package name="SOT223">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Transistor&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="TO236">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
3-lead smd</description>
</package>
<package name="ZDIO-2.5">
<description>&lt;b&gt;Z DIODE&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="ZDIO-5">
<description>&lt;b&gt;Z DIODE&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="ZDIO-7.5">
<description>&lt;b&gt;Z DIODE&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="ZDIO-10">
<description>&lt;b&gt;Z DIODE&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="ZDIO12.5">
<description>&lt;b&gt;Z DIODE&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="ZD">
<pin name="A" direction="pas"/>
<pin name="C" direction="pas"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="ZENER-DIODE" prefix="D" uservalue="yes">
<description>Z-Diode</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="ZD"/>
</gates>
<devices>
<device name="C1702-15" package="C1702-15">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="DO13M" package="DO13M">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="DO34-7" package="DO34Z7">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="DO35Z10" package="DO35Z10">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="DO41Z10" package="DO41Z10">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="F126-10" package="F126Z10">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="F126-12" package="F126Z12">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="P1-12" package="P1Z12">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="P1-Z12" package="P1Z12">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="SMB" package="SMB">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="SOD57-10" package="SOD57Z10">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="SOD64-10" package="SOD64Z10">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="SOD64-12" package="SOD64Z12">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="SOD80C" package="SOD80C">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="SOT23" package="SOT23">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="SOT223" package="SOT223">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="TO236" package="TO236">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="ZD-2.5" package="ZDIO-2.5">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="ZD-5" package="ZDIO-5">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="ZD-7.5" package="ZDIO-7.5">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="ZD-10" package="ZDIO-10">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="ZD-12.5" package="ZDIO12.5">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
