<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.1.0">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="SO08">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package 8&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
NS Package M08A</description>
</package>
<package name="TO46">
<description>&lt;b&gt;NS Package H03H&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="TO92">
<description>&lt;b&gt;TO-92&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="ACS">
<pin name="R" direction="pas"/>
<pin name="V+" direction="pas"/>
<pin name="V-" direction="pas"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="LM*34" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;3-Terminal Adjustable Current Sources&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
Source: www.national.com/pf/LM/LM334.html | LM134.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="ACS"/>
</gates>
<devices>
<device name="H" package="TO46">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="R" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="V+" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="V-" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
<technology name="1"/>
<technology name="2"/>
<technology name="3"/>
</technologies>
</device>
<device name="SM" package="SO08">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="R" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="V+" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="V-" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
<technology name="3"/>
</technologies>
</device>
<device name="Z" package="TO92">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="R" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="V+" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="V-" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
<technology name="2"/>
<technology name="3"/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
