<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.1.0">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="DIL16">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SO16">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package&lt;/b&gt; .150 SIOC&lt;p&gt;
Source: http://www.maxim-ic.com/package_drawings/21-0041B.pdf</description>
</package>
<package name="SO16L">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package&lt;/b&gt; .300 SIOC&lt;p&gt;
Source: http://www.maxim-ic.com/cgi-bin/packages?pkg=16%2FSOIC%2E300&amp;Type=Max</description>
</package>
<package name="TSSOP16">
<description>&lt;b&gt;Thin Shrink Small Outline Plastic 16&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
http://www.maxim-ic.com .. MAX3223-MAX3243.pdf</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="MAX232">
<pin name="C1+"/>
<pin name="C1-"/>
<pin name="C2+"/>
<pin name="C2-"/>
<pin name="R1IN" direction="in"/>
<pin name="R1OUT" direction="out"/>
<pin name="R2IN" direction="in"/>
<pin name="R2OUT" direction="out"/>
<pin name="T1IN" direction="in"/>
<pin name="T1OUT" direction="out"/>
<pin name="T2IN" direction="in"/>
<pin name="T2OUT" direction="out"/>
<pin name="V+"/>
<pin name="V-"/>
</symbol>
<symbol name="VCC-GND">
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="MAX3232*" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;True RS-232 Transceivers&lt;/b&gt; 3.0V to 5.5V, Low-Power&lt;p&gt;
up to 1Mbps,  Using Four 0.1µF External Capacitors&lt;br&gt;
Source: http://pdfserv.maxim-ic.com/en/ds/MAX3222-MAX3241.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MAX232"/>
<gate name="P" symbol="VCC-GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="PE" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="C1+" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="C1-" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="C2+" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="C2-" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="R1IN" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="R1OUT" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="R2IN" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="R2OUT" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="T1IN" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="T1OUT" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="T2IN" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="T2OUT" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="V+" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="V-" pad="6"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="15"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="16"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value=""/>
<attribute name="OC_NEWARK" value=""/>
</technology>
<technology name="C">
<attribute name="MF" value="MAXIM"/>
<attribute name="MPN" value="MAX3232CPE+"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="9724494"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="68K4626"/>
</technology>
<technology name="E">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="MAX3232EPE+"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="67K4860"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="SE" package="SO16">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="C1+" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="C1-" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="C2+" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="C2-" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="R1IN" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="R1OUT" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="R2IN" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="R2OUT" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="T1IN" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="T1OUT" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="T2IN" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="T2OUT" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="V+" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="V-" pad="6"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="15"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="16"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value=""/>
<attribute name="OC_NEWARK" value=""/>
</technology>
<technology name="C">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="MAX3232CSE"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="9725490"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="90C2890"/>
</technology>
<technology name="E">
<attribute name="MF" value="MAXIM"/>
<attribute name="MPN" value="MAX3232ESE"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="9725539"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="79C3880"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="UE" package="TSSOP16">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="C1+" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="C1-" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="C2+" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="C2-" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="R1IN" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="R1OUT" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="R2IN" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="R2OUT" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="T1IN" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="T1OUT" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="T2IN" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="T2OUT" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="V+" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="V-" pad="6"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="15"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="16"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value=""/>
<attribute name="OC_NEWARK" value=""/>
</technology>
<technology name="C">
<attribute name="MF" value="MAXIM"/>
<attribute name="MPN" value="MAX3232CUE+"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1593350"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="68K4629"/>
</technology>
<technology name="E">
<attribute name="MF" value="MAXIM"/>
<attribute name="MPN" value="MAX3232EUE+"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1379769"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="68K4632"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="WE" package="SO16L">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="C1+" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="C1-" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="C2+" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="C2-" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="R1IN" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="R1OUT" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="R2IN" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="R2OUT" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="T1IN" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="T1OUT" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="T2IN" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="T2OUT" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="V+" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="V-" pad="6"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="15"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="16"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value=""/>
<attribute name="OC_NEWARK" value=""/>
</technology>
<technology name="C">
<attribute name="MF" value="MAXIM"/>
<attribute name="MPN" value="MAX3232CWE+"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="9725504"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="68K4630"/>
</technology>
<technology name="E">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="MAX3232EWE+"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="67K4863"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
