<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.1.0">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="LIGHTBLUE_BEAN">
</package>
<package name="3.3V_REGULATOR">
</package>
<package name="LEVEL_CONVERTER">
</package>
<package name="4TERMINAL_BLOCK">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="LIGHTBLUE_BEAN">
<pin name="BAT"/>
<pin name="GND@1"/>
<pin name="RESET"/>
<pin name="VCC"/>
<pin name="A0"/>
<pin name="A1"/>
<pin name="0"/>
<pin name="1"/>
<pin name="2"/>
<pin name="3"/>
<pin name="4"/>
<pin name="5"/>
<pin name="GND@2"/>
</symbol>
<symbol name="3.3V_REGULATOR">
<pin name="IN"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="3.3VOUT"/>
</symbol>
<symbol name="LEVEL_CONVERTER">
<pin name="LV4"/>
<pin name="LV3"/>
<pin name="GND@1"/>
<pin name="LV"/>
<pin name="LV2"/>
<pin name="LV1"/>
<pin name="HV1"/>
<pin name="HV2"/>
<pin name="HV"/>
<pin name="GND@2"/>
<pin name="HV3"/>
<pin name="HV4"/>
</symbol>
<symbol name="TERMINAL_BLOCK">
<pin name="4"/>
<pin name="3"/>
<pin name="2"/>
<pin name="1"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="LIGHTBLUE_BEAN">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LIGHTBLUE_BEAN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="LIGHTBLUE_BEAN">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="0" pad="0"/>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="A0"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="A1"/>
<connect gate="G$1" pin="BAT" pad="BAT"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@1" pad="GND"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@2" pad="GND2"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="RESET"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="VCC"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="3.3V_REGULATOR">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="3.3V_REGULATOR"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="3.3V_REGULATOR">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="3.3VOUT" pad="OUT"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="GND"/>
<connect gate="G$1" pin="IN" pad="VIN"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="LEVEL_CONVERTER">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LEVEL_CONVERTER"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="LEVEL_CONVERTER">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND@1" pad="GND"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@2" pad="GND2"/>
<connect gate="G$1" pin="HV" pad="HV"/>
<connect gate="G$1" pin="HV1" pad="HV1"/>
<connect gate="G$1" pin="HV2" pad="HV2"/>
<connect gate="G$1" pin="HV3" pad="HV3"/>
<connect gate="G$1" pin="HV4" pad="HV4"/>
<connect gate="G$1" pin="LV" pad="LV"/>
<connect gate="G$1" pin="LV1" pad="LV1"/>
<connect gate="G$1" pin="LV2" pad="LV2"/>
<connect gate="G$1" pin="LV3" pad="LV3"/>
<connect gate="G$1" pin="LV4" pad="LV4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4TERMINAL_BLOCK">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="TERMINAL_BLOCK"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="4TERMINAL_BLOCK">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1 5" route="any"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2 6" route="any"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3 7" route="any"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4 8" route="any"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
